数理学院机房布线需求

本次机房布线涉及2个机房，每个机房60台学生电脑+1台教师电脑。需要按照电脑和服务器的摆放位置对机房进行强电和弱电布线。

1. 网线：国标6类网线。
2. 电线：能够满足机房电脑和服务器使用需求，国标线。
3. 每个电脑桌下配插排。
4. 地面上切槽布线，墙面和桌下使用软管。
5. 强电和弱电需单独走线。